Załącznik nr 1

**FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA**

(dotyczy zapytania ofertowego nr: 03/06/2018, z dnia 14.06.2019r. na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy

Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Oferenta** |  | | | |
| **Dane teleadresowe (pełny adres, telefon, strona www, NIP, REGON)** |  | | | |
| **Dane osoby odpowiedzialnej za ofertę (Imię, nazwisko, telefon, mail)** |  | | | |
| **OFERTA CENOWA** | | |  |  |
| **Opis kryterium**  **Koszt zakupu i dostawy następujących elementów:** | |  | **Cena** | |
| **Ilość** | **Netto** | **Brutto** |
| **PONTON**  WAGA: 65 KG  KONSTRUKCJA: 4 KOMORY / 2 ŁAWECZKI  MATERIAŁ: PVC WZMOCNIONE TERYLENEM  MAKSYMALNA MOC SILNIKA: 18,4 KW (25 KM)  ELEMENTY ZESTAWU: PONTON / WIOSŁA / LINA HOLOWNICZA 10M / ZESTAW NAPRAWCZY ( 2 ZESTAWY) / CIŚNIENIOMIERZ / TORBA / POMPKA MANUALNA, POMPKA ELEKTRYCZNA 12V / POMPKA ELEKTRYCZNA 230 V  MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 780 KG  KIL: DMUCHANY  PASAŻEROWIE: 6 OSÓB DOROSŁYCH  WIOSŁA: ALUMINIOWE, ROZKŁADANE O DŁ. 162 CM  PODŁOGA: MATERIAŁ Z TECHNOLOGIĄ DROP-STITCH  WYMIARY: 380 X 180 X 46 CM  RĄCZKI / UCHWYTY DO PRZENOSZENIA  STALOWE KOŁO HOLOWNICZE  ZAWORY SZYBKIEGO POMPOWANIA / SPUSZCZANIA POWIETRZA  MOCOWANIE BAKU / ZBIORNIKA PALIWA  ROZKŁADANIE I SKŁADANIE BEZ POTZREBY UŻYWANIA NARZĘDZI | | 1 sztuka |  |  |
| **SILNIK**  MOC MIN 14,6 - MAX 14,7 KW  ILOŚĆ CYLINDRÓW 2  WAGA MAX 43-44 KG  BIEGI P-N-W  SILNIK Z KRÓTKĄ KOLUMNĄ  WTRYSK PALIWA  RUMPEL, RĘCZNY ROZRUCH  ZEWNĘTRZNY ZBIORNIK PALIWA ZE WSKAŹNIKIEM (12 LITRÓW),  LINIA PALIWOWA NA SZYBKOZŁĄCZKI (DO SILNIKA I DO BAKU),  W ZESTAWIE RÓWNIEŻ ZESTAW KLUCZY,  ZAPASOWA ŚWIECA,  LINKA AWARYJNEGO ROZRUCHU  INSTRUKCJA PO POLSKU ORAZ KARTA GWARANCYJNA  W CENIE PRZEGLĄD ZEROWY / INSPEKCJA SILNIKA  OLEJE EKSPLOATACYJNE 10W / 30 ORAZ OLEJ DO SPODZINY W JAKOŚCI GL5  ZAPEWNIONY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY NA TERENIE SZCZECINA | | 1 sztuka |  |  |
| **ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA** | |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Imię i nazwisko uprawnionego przedstawiciela Oferenta Miejscowość, data